«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.И. Короткевич /

«02» августа 2016 г.

**Перечень внесенных изменений**

**в документацию о закупке** открытого запроса предложений в бумажной форме на право заключить договор на выполнение кровельных работ.  
(редакция № 2 Приложения №2 к документации о закупке «Техническое задание на выполнение кровельных работ»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа, положение документа | Текст положения документа  в новой редакции |
|  | Пункт 2 «Обязательные требования» Технического задания на выполнение кровельных работ. | Правила и порядок выполнения и приемки работ должны проводиться в соответствии с ГОСТ и СНиП, на основании Рабочего проекта «Реконструкция кровли блока «А» нежилого здания АО «НПЦ «Вигстар» по адресу г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.8», разработанного Архитектурным бюро «ФронТон» по договору № 12 от 30.06.2016 г. (Приложение №1 к Техническому заданию).  В связи с тем, что во время проведения ремонтных работ в здании работают сотрудники заказчика, демонтаж производить без применения виброинструментов, виброустановок и т.д..  Вынос мусора осуществлять с применением подъемников, лифтов либо специального оборудования, не вызывающего распространение пыли и шума. Подрядчику запрещается использовать внутренние лифты и лестницы здания для выноса мусора и передвижения рабочих.  Подрядная организация перед началом и во время работ обязана иметь на объекте легковозводимую, сборную, надежную конструкцию для укрывания ремонтируемой части кровли, чтобы исключить протекание кровли в производственные и офисные помещения здания. В случае протекания ремонтируемой кровли на подрядчика будет возложена обязанность по устранению последствий протекания, а также восстановление работоспособности оборудования (демонтаж и монтаж оборудования, отключение и подключение оборудования, пусконаладочные работы).  Подрядчик не имеет право использовать помещения заказчика для личного использования, приема пищи сотрудниками подрядчика и для хранения оборудования.  Режим работы подрядной организации с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.  Срок (период) выполнения работ:  Срок начала выполнения работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего ДОГОВОРА.  Срок окончания выполнения работ – в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему ДОГОВОРУ. |
| 2. | Приложение к Техническому заданию на выполнение кровельных работ | Приложение: Рабочий проект «Реконструкция кровли блока «А» нежилого здания АО «НПЦ «Вигстар» по адресу г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.8.» - на 26 л. |